附件2

县（市、区）考核断面水质指数控制指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 断面名称 | 2022年水质  指数 | 2023年水质  指数 | 2024年水质  指数 | 2025年水质  指数控制目标 |
| 1 | 黄河壶口断面 | 4.27 | 4.67 | 4.10 | 4.35 |
| 2 | 安塞区出境上李家湾断面 | 6.28 | 5.31 | 4.78 | 5.46 |
| 3 | 宝塔区出境杨家湾断面 | 6.30 | 6.59 | 5.91 | 6.27 |
| 4 | 延长县出境寺滩断面 | 5.29 | 5.78 | 5.47 | 5.51 |
| 5 | 吴起县出境金汤断面 | 5.92 | 5.81 | 4.92 | 5.55 |
| 6 | 志丹县出境马老庄断面 | 5.50 | 5.46 | 5.00 | 5.32 |
| 7 | 甘泉县出境沟门村断面 | 5.06 | 5.76 | 5.13 | 5.32 |
| 8 | 富县出境陈家洼断面 | 5.82 | 5.33 | 5.03 | 5.39 |
| 9 | 洛川县出境枣园村断面 | 5.48 | 5.48 | 4.82 | 5.26 |
| 10 | 子长市出境苗家沟断面 | 6.41 | 6.15 | 6.54 | 6.37 |
| 11 | 延川县出境杨家畔断面 | 6.16 | 6.42 | 5.88 | 6.15 |
| 12 | 黄龙县瓦子街枣湾村断面 | 4.59 | 4.24 | 3.79 | 4.21 |
| 13 | 黄龙县圪台乡冯家塔村断面 | 4.45 | 3.84 | 3.37 | 3.89 |
| 14 | 宜川县出境昝家山断面 | 5.28 | 5.49 | 4.54 | 5.10 |
| 15 | 宝塔区出境新窑科断面 | 4.97 | 4.80 | 4.36 | 4.71 |
| 16 | 宜川县出境秀西断面 | 4.59 | 5.08 | 4.03 | 4.57 |
| 17 | 黄龙县出境界子河断面 | 4.73 | 4.57 | 4.21 | 4.50 |
| 18 | 葫芦河富县河南村断面 | 5.06 | 4.83 | 4.34 | 4.74 |
| 19 | 黄陵南沟门断面 | 3.40 | 3.92 | 3.47 | 3.60 |
| 20 | 安塞出境西川河取水口  郭家砭断面 | 5.55 | 5.71 | 4.54 | 5.27 |
| 21 | 志丹县出境侯市断面 | 5.43 | 4.84 | 4.28 | 4.85 |
| 22 | 黄陵出境沮河户村断面 | 4.84 | 5.36 | 4.92 | 5.04 |

注：2025年水质指数控制目标为2022年、2023年、2024年3年水质指数的算术平均值。

其余年度水质控制目标为前三年水质指数的算术平均值。