延安市产品质量监督抽查实施细则

胶粘剂

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在企业成品库抽样时，同一批次产品抽样基数应不少于50个独立包装。随机抽取5个独立包装，每个包装不少于1kg；若每个独立包装少于1kg，则抽取5组独立包装，且每组不少于1kg。其中一份作为检验样品，其余作为备用样品。

在市场上抽样时,抽样基数应不少于抽取样品量,抽取样品量要求与企业成品库抽样时相同。

2 检验依据

表1 溶剂型胶粘剂检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 |
| 3 | 游离甲醛a | GB 18583-2008 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 |
| 5 | 二氯甲烷 | GB 18583-2008 |
| 6 | 1,2-二氯乙烷 | GB 18583-2008 |
| 7 | 1,1,2-三氯乙烷 | GB 18583-2008 |
| 8 | 三氯乙烯 | GB 18583-2008 |
| a检测项目仅适用于氯丁橡胶胶粘剂和SBS胶粘剂 | | |

表2 水基型胶粘剂检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 |
| 3 | 游离甲醛a | GB 18583-2008 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 |

表3 本体型胶粘剂检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18583-2008室内装修装饰材料 胶粘剂中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。