表3 生态基流目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 断面名称 | 河流名称 | 生态基流（m3/s） |
| 朱家沟 | 延河 | 0.40 |
| 寺滩 | 延河 | 0.70 |
| 龙安 | 延河 | 0.10 |
| 王瑶水库出水口 | 王瑶水库 | 0.10 |
| 下桃水电站 | 北洛河 | 3.00 |
| 白石咀 | 北洛河 | 0.03 |
| 沟门村 | 北洛河 | 0.90 |
| 中山川水库大坝 | 清涧河 | 0.02 |
| 杨家畔村 | 清涧河 | 0.40 |
| 昝家山 | 仕望河 | 0.22 |
| 秀西 | 云岩河 | 0.10 |
| 南沟门 | 葫芦河 | 0.40 |
| 沮河户村 | 沮河 | 0.33 |
| 壶口 | 黄河 | 100.00 |