附件4

2026年度重点行业碳效领跑者企业

申请报告

推荐单位：

申报企业：

所属行业：

申报时间：

目 录

企业基本信息表	1

企业降碳主要做法和先进经验	4

产品碳效分析报告	5

附表1电解铝生产企业二氧化碳排放情况详表	11

附表2水泥熟料生产企业二氧化碳排放情况详表	14

附表3合成氨生产企业二氧化碳排放情况详表	19

附表4乙烯生产企业二氧化碳排放情况详表	23

附表5甲醇生产企业二氧化碳排放情况详表	27

企业基本信息表

一、企业基本信息
企业名称
统一社会

信用代码
邮编
住所
法定代表人
法定代表人联系电话
联系部门
联系人
联系电话
传真
手机
电子邮箱
企业类型	内资（□央企 □国企 □集体 □民营）□港澳台投资

□外商独资
二、企业能效指标

（统计范围和计算方法按照对应的最新版本行业强制性能耗限额标准执行）
设计产能（请注明单位）
上一年度产量（请注明单位）
全年总能耗（万吨标准煤）
全年总用电量（万千瓦时）
全年非化石能源使用量（万吨标准煤）
非化石能源使用比例（全年非化石能源使用量/全年总能耗×100%，%）
全年绿色电力使用量（万千瓦时）	包括建设可再生能源利用设施自发自用、通过市场化交易购入使用、具备专线直供电力交易结算凭证的可再生能源电力消费量，以及单独购买的可再生能源绿色电力证书（GEC）对应的电力消费量（以上依据市场化交易合同、交易结算凭证、可再生能源绿色电力证书或电力交易机构出具的可再生能源电力消费核算清单，遵循不重复计算原则统计），以当量值统计。
绿色电力使用比例（全年绿色电力使用量/全年总用电量×100%，%）
参照的强制性能耗限额标准名称及标准号
能耗限额标准1级（先进值）（请注明单位）
企业2025年度单位产品能耗指标（请注明单位）
三、产品碳效指标

（按照产品碳足迹核算规则标准以及本申请报告中《产品碳效分析报告》要求计算填写）
化石燃料燃烧排放（吨二氧化碳）	涉及生产多个推荐范围内产品，填写时应清楚标明产品名称。
过程排放（吨二氧化碳）	同上
购入电力产生的排放（吨二氧化碳）	同上
购入热力产生的排放（吨二氧化碳）	同上
输出电力产生的排放（吨二氧化碳）	同上
输出热力产生的排放（吨二氧化碳）	同上
其他排放（吨二氧化碳/吨）	同上
二氧化碳回收（吨二氧化碳）	同上
全年生产该产品的二氧化碳排放总量（吨二氧化碳）	同上
近三年企业单位产品二氧化碳排放指标（请注明单位）	2023年	同上
2024年	同上
2025年	同上
材料真实性承诺：

我单位郑重承诺：本次申报碳效领跑者企业所提交的相关数据和信息均真实、有效。近三年依法合规用工，未受到有关行政主管部门比较重大以上行政处罚，不存在从事《中华人民共和国反垄断法》规定的垄断行为，未发生较大及以上级别的突发环境事件、环境污染事故或生态破坏事件，未发生较大及以上生产安全事故，未发生因其产品质量不合格引发的安全事故，未发生网络安全、数据安全等事故，在国务院及有关部门相关督查工作中未发现存在严重问题，未被列入节能监察整改名单、严重失信主体名单等。愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。

单位负责人（签字）：

（申报单位公章）

年 月 日

企业降碳主要做法和先进经验

一、企业基本情况

包括企业成立时间、规模，产品类别、工艺技术路线、主要工艺装备情况，产品产能、产量，国际国内市场占有率等。

二、降碳主要做法

（一）用能及二氧化碳排放情况。包括企业生产申报产品的总用能量、能源结构（含绿色电力使用量及占比、非化石能源使用量及占比）、二氧化碳排放总量、核算边界二氧化碳排放情况。

（二）工艺技术装备情况。包括采用的工艺路线，技术装备水平，用能设备种类及数量，高效装备数量及占比、电气化终端用能设备情况及占比等。

（三）降碳技术改造情况。包括余热余能利用，技术研发创新，技术改造升级，数字化赋能与智慧能碳管理等。

（四）降碳管理情况。包括二氧化碳排放计量、产品碳足迹、二氧化碳排放核算等工作开展情况等。

三、主要成效

主要阐述年降碳量、单位产品二氧化碳排放下降率、非化石能源使用比例、绿色电力使用比例等定量降碳效果，以及产生的经济效益、社会效益等。

产品碳效分析报告（格式）

一、基本情况

概述企业的基本信息、发展现状、生产经营状况。产品种类、产能、产量情况、工艺流程及技术路线、装备情况。

二、近三年产品能源消耗情况及产品碳效指标

（一）详细列出各工序各环节以及主要用能设备的能源利用情况、能源结构、原料结构以及能碳计量器具配备等情况。

（二）详细列出企业产品种类、产量，主要用能装备负荷率等情况。

（三）详细列出单位产品能耗的计算方法及计算过程。

（四）详细列出单位产品二氧化碳排放的计算过程。

依据产品碳足迹核算规则国家标准、团体标准开展单位产品二氧化碳排放计算应遵循以下要求：

单位产品二氧化碳排放计算不包括二氧化碳以外的温室气体排放。

单位产品二氧化碳排放计算范围为标准中的产品生产阶段（包括范围1化石燃料燃烧、过程排放等直接二氧化碳排放、范围2电力及热力的间接二氧化碳排放，不包括范围3原辅材料、燃料获取等不直接发生在企业内部的其他间接二氧化碳排放）：电解铝仅计算产品碳足迹核算规则标准中的铝电解生产单元，水泥熟料仅计算熟料生产（不含熟料到水泥）。

因子选择：标准中足迹因子应替换为排放因子，且采用排放因子数值，如“电子碳足迹因子”应修改并采用“电力生产排放因子”，“热力碳足迹因子”应修改并采用“热力生产排放因子”。二氧化碳排放因子应按照以下要求取值：

电力生产排放因子

直供企业使用且未并入市政电网、企业自发自用和通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量的二氧化碳排放因子为零。其他电力排放因子优先采用供电单位的实测值，也可采用生态环境部和国家统计局发布的全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量），如有更新，采用其最新发布的数值。

注：通过绿色电力交易（证电合一）获取的绿色电力二氧化碳排放因子为零，单独购买并持有可再生能源绿色电力证书（GEC）的电力二氧化碳排放因子采用全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）。

热力生产排放因子

热力排放因子优先采用供热单位的实测值，也可按0.11tCO2/GJ计算。

化石燃料等排放因子

化石燃料的低位发热量、单位热值含碳量、燃料碳氧化率，吨铝预焙阳极净耗量以及预焙阳极的平均硫含量、平均灰分含量等，优先采用实测值，对于水泥熟料行业使用化石燃料的低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率缺省值以及替代燃料的低位发热量、单位热值碳排放因子、非生物质碳含量缺省值可按照《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥》（GB/T 47635）附录C取值，其他行业可采用下面的缺省值及推荐值。生物质燃料二氧化碳排放因子为零。

表1 常用化石燃料相关参数缺省值

燃料品种	计量单位	低位发热量

（GJ/t，GJ/×104Nm3）	单位热值含碳量

（tC/GJ）	燃料碳氧化率

（%）
固体燃料	无烟煤	t	26.700c	27.4b×10-3	94b
烟煤	t	19.570d	26.1b×10-3	93b
褐煤	t	11.9c	28b×10-3	96b
洗精煤	t	26.344a	25.41b×10-3	90d
其他洗煤	t	12.545a	25.41b×10-3	90d
型煤	t	17.460d	33.6b×10-3	90b
其他煤制品	t	17.460d	33.6b×10-3	98b
焦炭	t	28.435f	29.5b×10-3	93b
石油焦	t	32.5c	27.50b×10-3	98b
液体燃料	原油	t	41.816a	20.1b×10-3	98b
燃料油	t	41.816a	21.1b×10-3	98b
汽油	t	43.070a	18.9b×10-3	98b
柴油	t	42.652a	20.2b×10-3	98b
一般煤油	t	43.070a

19.6b×10-3	98b
液化天然气	t	51.498e	15.3b×10-3	98b
液化石油气	t	50.179a	17.2b×10-3	98b
石脑油	t	44.5c	20.0b×10-3	98b
焦油	t	33.453a	22.0c×10-3	98b
粗苯	t	41.816a	22.7d×10-3	98b
其他石油制品	t	41.031d	20.0b×10-3	98b
气体燃料	天然气	104m3	389.31a	15.3b×10-3	99b
高炉煤气	104m3	33.00d	70.80c×10-3	99b
转炉煤气	104m3	84.00d	49.60d×10-3	99b
焦炉煤气	104m3	179.81a	13.58b×10-3	99b
炼厂干气	t	45.998a	18.2b×10-3	99b
其他煤气	104m3	52.270a	12.2b×10-3	99b
a数据取值来源为《中国能源统计年鉴2021》。

b数据取值来源为《省级温室气体清单编制指南（试行）》。

c数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》及2019年修订版。

d数据取值来源为《2005中国温室气体清单研究》。

e数据取值来源为GB/T 2589。

f兰炭作为燃料时，缺省值可参考焦炭。
表2 常见化工产品的含碳量缺省值

产品名称	含碳量 （tC/t）
乙腈	0.5852
丙烯腈	0.6664
丁二烯	0.888
炭黑	0.970
乙炔	0.923
乙烯	0.856
二氯乙烷	0.245
乙二醇	0.387
环氧乙烷	0.545
氰化氢	0.4444
合成氨	0.375
甲醇	0.375
甲烷	0.749
乙烷	0.856
丙烷	0.817
丙烯	0.8563
氯乙烯单体	0.384
尿素	0.200
碳酸氢铵	0.1519
标准电石*	0.314
注：*需根据电石产品在20℃、101.3 kPa下的实际发气量按300L/kg折算为标准电石。
表3 预焙阳极消耗排放因子推荐值

参数名称	单位	量值
吨铝阳极净耗	tC/t	0.399
阳极平均硫含量	—	2%
阳极平均灰分含量	—	0.4%
注：数据来源为中国有色金属工业协会统计数据。

表4 碳酸盐过程排放因子推荐值

碳酸盐	排放因子（tCO2/t）
CaCO3	0.440
MgCO3	0.522
Na2CO3	0.415
NaHCO3	0.524
FeCO3	0.380
MnCO3	0.383
BaCO3	0.223
Li2CO3	0.596
K2CO3	0.318
SrCO3	0.298
CaMg（CO3）2	0.477
注：碳酸盐排放因子=二氧化碳分子量/碳酸盐分子量
分配原则：量化过程中应尽量避免分配，可通过将单元过程划分为两个或多个子过程,并收集与这些子过程相关的输入输出数据，或扩展产品系统的方式避免分配。若不可避免分配，应根据产品碳足迹核算规则标准中明确的分配方式分配到到不同的产品中，优先采用优先级高的分配方式。

数据取舍原则：忽略道路与厂房等基础设施、各工序设备、厂区内人员办公及生活设施的二氧化碳排放，但其他二氧化碳排放应在单位产品二氧化碳排放核算范围内。

三、降碳主要做法

包括但不限于以下方面：

（一）管理措施。包括企业开展碳管理和计量建设、能源绩效考核机制、数字化赋能、“工业互联网+碳管理”、标准化、重点用能设备系统性运行控制优化、智慧能碳管理等情况及成效。

（二）技术改造。包括企业应用的先进节能降碳技术、装备和产品，采取的优化运行、优化原料燃料结构、用能多元化、终端用能设备电气化改造、余热余压回收利用、公辅设施改造等方面的节能措施及成效。

（三）工艺革新。介绍企业实施的重大节能降碳技术革新情况及成效。提升绿色电力使用比例情况及成效。

四、下一步拟采取的主要降碳措施

未来三年拟采取的主要节能降碳措施，如节能技术改造项目（如能碳管理中心、余热余压利用等）、节能管理措施（如碳管理体系建设等）、多能互补利用、工业绿色微电网等。请分项简述建设内容、预期投资和预期降碳效果。

五、证明材料

证明材料应包括但不限于以下资料：

（一）企业能源管理体系、测量管理体系建设证明材料（认证证书、审核情况）；

（二）企业上一年度能源消费、二氧化碳排放情况相关证明材料（如开展或接受的节能监察、二氧化碳核查、能源计量审查、能源审计、节能监测、碳监测、能效测试、碳排放因子，绿色电力交易合同、绿色电力消费凭证等绿电购买证明以及未并入市政电网直供非化石能源电力消费的每月电量统计原始记录等相关材料）；

（三）企业正在开展或未来三年拟开展的节能降碳改造项目立项实施材料或项目计划等。

附表1

电解铝生产企业二氧化碳排放情况详表

表1 电解铝生产2025年度二氧化碳排放量汇总表

排放类别	二氧化碳排放（tCO2）
直接排放	化石燃料燃烧排放量
过程排放量	预焙阳极消耗的排放量
碳酸盐分解排放量
间接排放	购入电力对应的排放
购入热力对应的排放
需扣除排放	输出电力对应的排放
输出热力对应的排放
铝液产量（t）
电解铝单位产品二氧化碳排放量（tCO2/t）
注：以上指标均仅统计铝电解生产单元。

表2 化石燃料燃烧活动数据和排放因子数据一览表

燃料品种a	消费量

t或104m3	低位发热量b

GJ/t或GJ/×104Nm3	单位热值含碳量b

tC/GJ	碳氧化率

%
数据	数据来源
数据	数据来源
无烟煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
烟煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
褐煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
洗精煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他洗煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
型煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
焦炭
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
原油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
燃料油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
汽油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
柴油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
喷气煤油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
一般煤油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
石脑油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
石油焦
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
液化天然气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
液化石油气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他石油制品
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
焦炉煤气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
高炉煤气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
转炉煤气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他煤气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
天然气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
炼厂干气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他能源品种a
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
a报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。

b对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。
表3 过程排放活动数据一览表

参数名称	量值	单位
电解铝生产	原铝产量
t
预焙阳极净耗
t
碳酸盐消耗量
t
表4 过程排放排放因子相关数据一览表

参数名称	量值	单位
电解铝生产	阳极平均硫含量
—
阳极平均灰分含量
—
碳酸盐排放因子
tCO2/t
表5 购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

项目a	电量（MW·h）	排放因子（tCO2/MW·h）	排放量（tCO2）
购入	通过市场化交易购入的绿色电力
其余外购电力
输出
a 若购入或输出的电力存在其他不同排放因子的电力来源，请自行分行一一列明。

表6 购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表

项目a	热量（GJ）	排放因子（tCO2/GJ）	排放量（tCO2）
购入
输出
a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源，请自行分行一一列明。
表7 辅助参数报告项

通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量（不含单独购买绿证）
序号	项目名称	项目代码	项目类型	项目所在地	电量生产日期	备注
1
2
……

附表2

水泥熟料生产企业二氧化碳排放情况详表

表1 水泥熟料生产2025年度二氧化碳排放量汇总表

生产线名称	数据项	单位	数据值
生产线1	熟料种类	/
熟料产量	t
水泥窑运行小时数	h
化石燃烧燃料排放量	tCO2
过程排放量	tCO2
净消耗电力产生的排放量	tCO2
二氧化碳排放量	tCO2
生产线2	熟料种类	/
熟料产量	t
水泥窑运行小时数	h
化石燃烧燃料排放量	tCO2
过程排放量	tCO2
净消耗电力产生的排放量	tCO2
二氧化碳排放量	tCO2
所有生产线二氧化碳排放量	tCO2
所有生产线熟料产量	t
熟料单位产品二氧化碳排放量	tCO2/t

表2 熟料生产化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

生产线名称	燃料品种a	消费量

t/t或104Nm3/t	低位发热量

GJ/t或GJ/104Nm3	单位热值含碳量

tC/GJ	碳氧化率

%
数据	数据来源
数据	数据来源
生产线1	无烟煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
水泥生产用烟煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
褐煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
洗精煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
煤泥
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他煤制品
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
焦炭
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
柴油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
一般煤油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
液化天然气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
液化石油气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
焦油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
天然气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
替代燃料中非生物质碳的含量
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
替代燃料消耗量
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
替代燃料的低位发热量
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他能源品种a
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
生产线2	无烟煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
水泥生产用烟煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
褐煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
洗精煤
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
煤泥
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他煤制品
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
焦炭
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
柴油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
一般煤油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
液化天然气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
液化石油气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
焦油
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
天然气
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
替代燃料中非生物质碳的含量
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
替代燃料消耗量
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
替代燃料的低位发热量
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他能源品种a
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
a 实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。

表3 过程排放的活动数据和排放因子数据一览表

参数名称	量值	单位
熟料产量
t
熟料中氧化钙（CaO）含量
%
熟料中氧化镁（MgO）含量
%
非碳酸盐替代原料1名称
/
非碳酸盐替代原料1消耗量
t
非碳酸盐替代原料1中氧化钙（CaO）的含量
%
非碳酸盐替代原料1中氧化镁（MgO）的含量
%
非碳酸盐替代原料2名称
/
非碳酸盐替代原料2消耗量
t
非碳酸盐替代原料2中氧化钙（CaO）的含量
%
非碳酸盐替代原料2中氧化镁（MgO）的含量
%
熟料中不是来源于碳酸盐分解的氧化钙（CaO）含量
%
熟料中不是来源于碳酸盐分解的氧化镁（MgO）含量
%
窑炉排气筒（窑头）粉尘的重量
t
窑炉旁路放风粉尘的重量
t
生料消耗量
t
生料中非燃料碳含量
t
表4 熟料生产净消耗电力对应的活动数据一览表

生产线名称	项目	电量（MW·h）
生产线1	熟料生产消耗电量
余热电站发电量
企业自发自用非化石能源电量
直供企业使用且未并入市政电网的非化石能源电量
通过市场化交易购入使用的非化石能源电量（不含单独购买绿证）
生产线2	熟料生产消耗电量
余热电站发电量
企业自发自用非化石能源电量
直供企业使用且未并入市政电网的非化石能源电量
通过市场化交易购入使用的非化石能源电量（不含单独购买绿证）
表5 辅助参数报告项

通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量（不含单独购买绿证）
序号	项目名称	项目代码	项目类型	项目所在地	电量生产日期	备注
1
2
……

附表3

合成氨生产企业二氧化碳排放情况详表

表1 企业2025年度主要产品产量

产品类型	单位	产量	产能
合成氨
主要产品2
……
表2 合成氨生产2025年度二氧化碳排放量汇总表

二氧化碳排放源类别	二氧化碳排放（tCO2）
合成氨生产工序	化石燃料燃烧排放量
过程排放量
净消耗入使用电力的排放量
净消耗使用蒸汽（热力）的排放量
废弃物处理的排放量
二氧化碳排放总量
合成氨产量（t）
合成氨单位产品二氧化碳排放量（tCO2/t合成氨）

表3 合成氨生产化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

燃料品种	燃烧量
t或Nm3	含碳量

tC/t或tC /104Nm3	低位发热量
GJ/t或GJ/Nm3	单位热值含碳量
tC/GJ	碳氧化率

%
数据	数据来源	数据	数据来源
数据	数据来源
无烟煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
烟煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
褐煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
洗精煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他洗煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
天然气
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
柴油
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
……
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
a对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。

b 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。

表4 合成氨生产能源和其他碳氢化合物用作原材料排放统计表

碳输入	原料名称	活动水平量（t或104Nm3）	含碳量（tC/t或tC /104Nm3）	输入的碳量（tC）
无烟煤
烟煤
天然气
原料……
碳输入小计
工艺输出端	输出端产品或废弃物名称	活动水平量（t或104Nm3）	含碳量（tC/t或tC /104Nm3）	输入的碳量（tC）
联产或副产品	合成氨
……
回收气体	回收气体1
回收气体2
……
废弃物	炉渣
除尘灰
飞灰
其他废弃物
碳输出小计
装置编号1工艺过程排放（tCO2）
装置1
……
装置2
……

表5 合成氨生产净外购使用电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

类型	电量（MW·h）	排放因子（tCO2/MW·h）	排放量（tCO2）
净外购使用电量
购入电量
购入非化石能源电量
输出电量
输出非化石能源电量
隐含的CO2排放量合计（tCO2）
表6 合成氨生产净外购使用蒸汽（热力）对应的活动数据及排放因子数据一览表

类型	热量（GJ）	排放因子（tCO2/GJ）	排放量（tCO2）
净外购使用蒸汽（热力）
购入蒸汽（热力）
输出蒸汽（热力）
隐含的CO2排放量合计（tCO2）
表7 辅助参数报告项

通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量（不含单独购买绿证）
序号	项目名称	项目代码	项目类型	项目所在地	电量生产日期	备注
1
2
……

附表4

乙烯生产企业二氧化碳排放情况详表

表1 企业2025年度主要产品产量

产品类型	单位	产量	产能
乙烯
丙烯
双烯

表2 乙烯生产2025年度二氧化碳排放量汇总表

二氧化碳排放源类别	二氧化碳排放（tCO2）
化石燃料燃烧排放量
过程排放量
烧焦排放量
二氧化碳回收利用量
购入电力产生的排放量
购入热力（蒸汽）产生的排放量
输出电力产生的排放量
输出热力（蒸汽）产生的排放量
消耗水产生的排放量
消耗其他气体产生的排放量
二氧化碳排放总量	不包括购入和输出的电力/热力产生的二氧化碳排放
包括购入和输出的电力/热力产生的二氧化碳排放
单位乙烯产品的二氧化碳排放量（tCO2/t双烯）

表3 化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

燃料品种	燃烧量
t或Nm3	含碳量

tC/t或tC /104Nm3	低位发热量
GJ/t或GJ/Nm3	单位热值含碳量
tC/GJ	碳氧化率

%
数据	数据来源	数据	数据来源
数据	数据来源
无烟煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
炼厂干气
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
天然气
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
柴油
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
……
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
a对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。

b 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。

表4 乙烯裂解炉管烧焦排放活动数据和排放因子数据一览表

装置序号a	烧焦尾气平均流量

（Nm3/h）	年累计烧焦时间

（h）	烧焦尾气中二氧化碳的平均摩尔浓度（%）	数据来源	烧焦尾气中一氧化碳的平均摩尔浓度（%）	数据来源
1
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
2
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
a请根据报告主体的实际装置数量自行加行或减行。
表5 乙烯生产企业二氧化碳回收利用量数据一览表

液态二氧化碳回收利用量

（t）	液态二氧化碳质量浓度

（%）	气态二氧化碳回收利用量

（104Nm3）	气态二氧化碳摩尔浓度

（%）	气态二氧化碳密度

（t/104Nm3）
表6 乙烯生产企业二氧化碳回收利用量计算表

CO2回收利用方式	产品产量
（t或104Nm3）	产品含碳量
（tC/t或tC /104Nm）	液态二氧化碳CO2回收利用量
（t）	液态二氧化碳二氧化碳质浓度（%）	气态二氧化碳回收利用量

（104Nm3）	气态二氧化碳摩尔浓度

（%）
尿素生产
碳酸氢铵生产
纯碱生产
外售CO2产品
其他（请注明利用方式）
CO2回收外供总量
（送出核算边界）
CO2回收作原料量
（核算边界内）
CO2回收利用量合计（tCO2）

表7 乙烯生产净外购使用电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

类型	电量（MW·h）	排放因子（tCO2/MW·h）	排放量（tCO2）
净外购使用电量
购入电量
购入非化石能源电量
输出电量
输出非化石能源电量
隐含的CO2排放量合计（tCO2）
表8 乙烯生产净外购使用蒸汽（热力）对应的活动数据及排放因子数据一览表

类型	活动水平	CO2排放因子	CO2排放量
量值	单位	量值	单位	（tCO2）
净外购使用蒸汽（热力）
GJ
tCO2/GJ
购入蒸汽（热力）
GJ
tCO2/GJ
输出蒸汽（热力）
GJ
tCO2/GJ
隐含的CO2排放量合计（tCO2）
表9 辅助参数报告项

通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量（不含单独购买绿证）
序号	项目名称	项目代码	项目类型	项目所在地	电量生产日期	备注
1
2
……

附表5

甲醇生产企业二氧化碳排放情况详表

表1 企业2025年度主要产品产量

产品类型	单位	产量	产能
甲醇
主要产品2
……

表2 甲醇生产2025年度二氧化碳排放量汇总表

二氧化碳排放源类别	二氧化碳排放

（tCO2）
甲醇生产工序	化石燃料燃烧排放量
过程排放量
净消耗使用电力的排放量
净消耗使用蒸汽（热力）的排放量
废弃物处理的排放量
二氧化碳排放总量
甲醇产量（t）
甲醇单位产品二氧化碳排放量（tCO2/t甲醇）

表3 甲醇生产化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

燃料品种	燃烧量
t或Nm3	含碳量

tC/t或tC /104Nm3	低位发热量
GJ/t或GJ/Nm3	单位热值含碳量
tC/GJ	碳氧化率

%
数据	数据来源	数据	数据来源
数据	数据来源
无烟煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
烟煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
褐煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
洗精煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
其他洗煤
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
天然气
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
柴油
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
……
□实测值 □计算值
□实测值 □缺省值
□实测值 □缺省值
a对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。

b 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。

表4 甲醇生产能源和其他碳氢化合物用作原材料排放统计表

碳输入	原料名称	活动水平量（t或104Nm3）	含碳量（tC/t或tC /104Nm3）	输入的碳量（tC）
无烟煤
烟煤
天然气
原料……
碳输入小计
工艺输出端	输出端产品或废弃物名称	活动水平量（t或104Nm3）	含碳量（tC/t或tC /104Nm3）	输入的碳量（tC）
联产或副产品	甲醇
……
回收气体	回收气体1
回收气体2
……
废弃物	炉渣
除尘灰
飞灰
其他废弃物
碳输出小计
装置编号1工艺过程排放（tCO2）
装置1
……
装置2
……

表5 甲醇生产净外购使用电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

类型	电量（MW·h）	排放因子（tCO2/MW·h）	排放量（tCO2）
净外购使用电量
购入电量
购入非化石能源电量
输出电量
输出非化石能源电量
隐含的CO2排放量合计（tCO2）
表6 合成氨生产净外购使用蒸汽（热力）对应的活动数据及排放因子数据一览表

类型	热量（GJ）	排放因子（tCO2/GJ）	排放量（tCO2）
净外购使用蒸汽（热力）
购入蒸汽（热力）
输出蒸汽（热力）
隐含的CO2排放量合计（tCO2）
表7 辅助参数报告项

通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量（不含单独购买绿证）
序号	项目名称	项目代码	项目类型	项目所在地	电量生产日期	备注
1
2
……